**Załącznik nr 2b Formularz cenowy dla części 2 – POMOCE BRAJLOWSKIE SCWEW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomocy i specyfikacja | Ilość sztuk | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa  producenta |
|  | **Etykietownica brajlowska**  Etykietownica pozwalająca na wykonywanie etykiet brajlowskich na specjalnych samoprzylepnych rolkach. Za jej pomocą można przygotować krótkie informacje w alfabecie Braille’a i nakleić na prawie każdej powierzchni (nie zakrywając istniejącej już grafiki). Obsługa urządzenia nie wymaga znajomości Braille’a- wpisany tekst program sam przetłumaczy na pismo Braille’a i wydrukuje etykietę.  Dane techniczne:   * taśma: długość min. 10 m – max. 12m, * komunikacja z komputerem: port szeregowy i USB, * obsługiwane systemy MS Windows: XP Home i PRO, Vista, 7 lub nowsze * wymiary: 19,8 cm-20cm x 11,9 cm-20 cm x 7,1 cm-7,5 cm * waga: ok. 900-950g * zasilanie: 100/240 V, 50/60Hz, wyjście DC 15V.   Wymagania systemowe   * System operacyjny Windows * Aplikacja do drukowania etykiet brajlowskich (na płycie CD dołączonej do urządzenia). | 1 szt |  | 8% |  |  |  |
|  | **Maszyna brajlowska**  Elektroniczna brajlowska maszyna do pisania, łącząca w sobie udźwiękowienie, syntezę mowy, zapis brajlowski. Pozwalająca na przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym jednocześnie za pomocą ekranu i syntezatora.  Interfejs urządzenia powinien być udźwiękowiony za pomocą mowy syntetycznej. Zapisywany tekst można odsłuchiwać we fragmentach lub w całości. Mowa emitowana jest z wbudowanego głośnika, albo przez słuchawki. Dokument stworzony na maszynie można zapisać jako plik tekstowy i przesłać na komputer przez port USB.  Gdy urządzenie jest wyłączone, używa się go jak zwykłą maszynę do pisania. Po włączeniu, na ekranie widać fragment zapisywanej linijki. Podgląd ma formę czarnodruku i zapisu brajlowskiego w postaci kropek.  Specyfikacja techniczna:   * ok. 4,3-4,5-calowy kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości w przedziale 480-500 x 272-290pixeli, * udźwiękowiony interfejs z syntezatorem mowy * tryby mowy min.: wypowiadanie liter, słów, wierszy lub całości, możliwość wyłączenia mowy, * min. 4 przyciski szybkiego dostępu do sterowania funkcjami elektronicznymi, * min. 3 tryby wyświetlania tekstu na ekranie: brajl, brajl + czarnodruk, druk powiększony (bez brajla), * możliwość tworzenia nowych dokumentów tekstowych, edytowania istniejących, * możliwość zapisywania i przesyłania dokumentów tekstowoych za pośrednictwem USB do innego urządzenia, * drukowanie z pamięci wewnętrznej na obsługiwanej drukarce czarno-drukowej podłączonej do portu USB, * maksymalny rozmiar papieru: 21,6 x 27,9 cm (A4 lub mniejszy), * liczba znaków w linii: min. 28 – max. 30, * liczba linii na stronie: min. 26 – max. 30, * rączka do przenoszenia, * przycisk łatwego wymazywania, * gniazdo słuchawkowe, * przełącznik regulacji głośności (głośnika maszyny lub słuchawek) * wymiary: min. 33- max. 35cm (długość) x min. 15- max. 18 cm (szerokość) x min. 24-max. 27 cm (wysokość), * waga: min. 3,9 kg – max 4,1 kg   instrukcja w języku polskim, | 1 szt |  | 8% |  |  |  |
|  | **Zegarek brajlowski na rękę**  Zegarek na rękę. Wskazuje godziny i minuty za pomocą namagnesowanych kulek, poruszających się w osobnych łożyskach. Kulka poruszająca się w łożysku znajdującym się wewnątrz tarczy zegarka wskazuje minuty, zaś kulka poruszająca się w łożysku na zewnętrznej krawędzi tarczy wskazuje godziny. Znaczniki godzin są wypukłe i mają kształt grubych kresek. Grubsze i większe dotykowe kreski znajdują się na godzinach szóstej, dziewiątej i trzeciej. Wyraźny, trójkątny znacznik znajduje się na godzinie dwunastej. Zegarek jest odporny na krótkotrwały kontakt z wodą, np. zachlapanie, w deszczu lub podczas mycia rąk.  Specyfikacja techniczna   * obudowa - stal nierdzewna, * cyferblat – aluminium, bransoleta - siatka ze stali nierdzewnej, w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, * znaczniki godzin są pokryte matową farbą kwarcowy mechanizm, * wymiary koperty – średnica 40-42 mm, grubość max.12 mm, * wymiary bransolety - regulowane zapięcie pasuje na nadgarstki o obwodzie od 159 do 215 mm, szerokość bransolety – 20-22 mm, * zasilanie baterią. | 1 szt |  | 8% |  |  |  |
|  | **Drukarka brajlowska**  Kompaktowa, szybka drukarka brajlowska  -Druk:   * prędkość druku do 100 znaków na sekundę, * druk dwustronny, * rozdzielczość grafiki brajlowskiej min. 100 DPI, * wysokość punktów grafiki brajlowskiej: 7 wysokości reprezentujących kolory, * wysokość punktów brajlowskich: 3 regulowane wysokości punktu brajlowskiego.   -Papier:   * szerokość od 176 do 292 mm (7 – 11,5 cala), * papier ciągły (składanka), * ciężar papieru: 90 – 200 gsm (33 – 120 lb),   - złącza: USB (1.1, 2.0), Ethernet,  - system operacyjny: Windows 7, 8/8.1, 10 lub nowszy  - wymiary:   * wysokość: 158-160 mm (6.2 in), * szerokość: 557-558 mm (21.9 in), * głębokość: 275-277 mm (10.8 in).   - waga: 8,9- 9 kg, (19.8 lbs),  - zasilanie:   * 85 – 264 VAC, * 50/60 Hz (+/- 3%), * Pobór mocy podczas drukowania max 200 W, podczas czuwania max .20 W, * poziom hałasu: max 75 db(A).   - Wymagania systemowe   * 32- i 64-bitowe wersje systemu Microsoft Windows * Zainstalowany pakiet programów Połączenie z komputerem przez port USB 1.1 i 2.0, * Możliwość zainstalowania drukarki jako elementu sieci lokalnej LAN * Wyposażona jest w interfejs dźwiękowy w języku polskim, * Drukuje dwustronnie lub jednostronnie na papierze perforowanym, * Drukarka wyposażona w podajnik na papier ciągły. | 1 szt |  | 8% |  |  |  |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| …………………………………….. |
| **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania** |

**Uwaga !**

***Należy podpisać*** *zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*